IT

Per la costruzione del modello QUIK xxxx ANGOLO POSITIVO o ANGOLO NEGATIVO , è necessario importare xx files LDT ( segmento lineare ) nel programma di calcolo e fare riferimento al disegno quotato. 


EN

For the construction of the QUIK xxxx Inside Corner or Outside Corner, it is necessary to fill in xx LDT files (linear segment) into the calculation program and refer to the dimensioned drawing. 


FR

Pour la construction du modèle QUIK xxxx Coin intérieur ou coin extérieur , il est nécessaire d'importer des fichiers LDT xx (segment linéaire) dans le programme de calcul et de se référer au dessin coté.
