IT

Per la costruzione del modello ROYAL xxxx up/down , è necessario importare xxxx files LDT ( segmento circolare ) nel programma di calcolo. 
Il modulo UP dovrà essere ruotato di 180° per avere un’emissione verso l’alto e posizionato facendo riferimento al disegno quotato per la distanza tra i due elementi.




